LESSINGER
RACING MOTORBOAT 30
HYDROFOIL ÉLECTRIQUE DE LUXE  |  FICHE TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT
	30 FT / 9,14 M
LONGUEUR HORS TOUT
	100 % ÉLECTRIQUE
PROPULSION
	27–30 ND
VITESSE MAXIMALE CIBLE


[bookmark: _GoBack]Un runabout hydrofoil électrique haut de gamme, développé pour conjuguer performance, silence, efficacité hydrodynamique et identité de marque distinctive.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
	
	Type
	Runabout hydrofoil électrique de luxe

	Longueur hors tout (LOA)
	30 ft / 9,14 m

	Largeur cible
	2,4–2,5 m

	Capacité cible
	5–6 passagers

	Déplacement cible
	1 700–2 000 kg

	Structure
	Composites en fibre de carbone et fibre de verre

	Hydrofoils
	Composite carbone – architecture rétractable envisagée

	Propulsion
	100 % électrique



	
	Puissance moteur cible
	50–80 kW

	Capacité batterie cible
	70–85 kWh

	Croisière sur foils – cible
	20–22 nœuds

	Vitesse maximale – cible
	27–30 nœuds

	Autonomie – cible
	45–60 milles nautiques

	Recharge CA
	11–22 kW

	Recharge rapide CC
	À confirmer lors de l’ingénierie finale

	Émissions directes en navigation
	0





ARCHITECTURE ET EXPÉRIENCE DE NAVIGATION
	HYDROFOIL
Réduction de la surface mouillée et de la traînée à vitesse de croisière, avec pour objectifs un faible sillage et une efficacité accrue.
	ÉLECTRIQUE
Chaîne de propulsion silencieuse, couple instantané et zéro émission directe pendant la navigation.
	PREMIUM
Architecture de runabout sportif, matériaux composites et positionnement luxe pour Dubaï, Monaco, Miami, Ibiza et la Côte d’Azur.


LESSINGER MOTORBOATS  •  DUBAÏ
NOTE TECHNIQUE — Les dimensions secondaires, le déplacement, la géométrie des foils, la puissance, la capacité des batteries, les vitesses, l’autonomie et les caractéristiques de recharge constituent des objectifs de développement. Ces données devront être validées par l’architecture navale, les calculs hydrodynamiques/CFD, les essais du prototype, l’intégration électrique et la certification avant toute présentation comme performances contractuelles ou homologuées.
•  Base du projet : dossier LESSINGER Racing Foil / Motorboat
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