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	30 FT / 9,14 M
LONGUEUR HORS TOUT
	100% ELECTRIC
PROPULSION
	27–30 KT
VITESSE MAX. CIBLE


Un runabout hydrofoil électrique premium, développé pour conjuguer performance, silence, efficience hydrodynamique et identité de marque distinctive.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
	
	Type
	Motorboat hydrofoil électrique de luxe

	Longueur hors tout (LOA)
	30 ft / 9,14 m

	Largeur cible
	2,4–2,5 m

	Capacité cible
	5–6 passagers

	Déplacement / poids cible
	1 700–2 000 kg

	Structure
	Composite carbone / fibre de verre

	Hydrofoils
	Carbone composite – architecture rétractable visée

	Propulsion
	100 % électrique



	
	Puissance moteur cible
	50–80 kW

	Capacité batterie cible
	70–85 kWh

	Croisière sur foils – cible
	20–22 nœuds

	Vitesse maximale – cible
	27–30 nœuds

	Autonomie – cible
	45–60 milles nautiques

	Recharge AC
	11–22 kW

	Recharge rapide DC
	À confirmer lors de l’ingénierie finale

	Émissions directes en navigation
	0





ARCHITECTURE & EXPÉRIENCE DE NAVIGATION
	HYDROFOIL
Réduction de la surface mouillée et de la traînée à vitesse de croisière, avec objectif de faible sillage et d’efficience accrue.
	ÉLECTRIQUE
Chaîne de propulsion silencieuse, couple instantané et zéro émission directe pendant la navigation.
	PREMIUM
Architecture de runabout sportif, matériaux composites et positionnement luxe pour Dubaï, Monaco, Miami, Ibiza et Côte d’Azur.


LESSINGER MOTORBOATS  •  DUBAI
NOTE TECHNIQUE — Les dimensions secondaires, le déplacement, la géométrie des foils, la puissance, la capacité batterie, les vitesses, l’autonomie et les caractéristiques de recharge sont des objectifs de développement. Ils devront être validés par architecture navale, calculs hydrodynamiques/CFD, essais prototype, intégration électrique et certification avant toute présentation comme performances contractuelles ou homologuées.
Benchmark technologique : Foilone Pegasus • Base projet : dossier LESSINGER Racing Foil / Motorboat
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