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LESSINGER
قارب LESSINGER الكهربائي المحلّق 30
الأسئلة الشائعة
	السرعة القصوى
من 27 إلى 30 عقدة
	سرعة الإبحار
من 20 إلى 22 عقدة
	السعة
حتى 6 أشخاص
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العربية
الأسئلة الشائعة
نسخة عربية مترجمة ومراجعة
الأداء والشحن
١. ما السرعة القصوى؟
تتراوح السرعة القصوى لقارب LESSINGER الكهربائي المحلّق 30 بين 27 و30 عقدة. وتتراوح سرعة الإبحار بين 20 و22 عقدة.
٢. ما مدى التشغيل؟
عند سرعة الإبحار، تبلغ مدة التشغيل المعلنة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، أي نحو 45 إلى 60 ميلاً بحرياً.
٣. كم يستغرق شحن البطاريات بالكامل؟
باستخدام شاحن سريع بقدرة 80 كيلوواط، يستغرق الشحن من صفر إلى مئة بالمئة نحو ساعة إلى ساعة و15 دقيقة.
التحكم والسلامة
٤. هل القارب مناسب للمبتدئين؟
نعم. صُممت أدوات التحكم لتكون سهلة وبديهية، سواء لمن يجرّب القوارب المحلّقة لأول مرة أو للمستخدمين ذوي الخبرة.
٥. ما معدات السلامة المشمولة؟
نظام إيقاف تلقائي؛
نظام ملاحة مزود بنظام تحديد المواقع GPS وراسم خرائط، مع عرض السرعة واتجاه الإبحار؛
مسبار عمق يوضح عمق المياه أسفل القارب؛
أضواء ملاحة للرؤية ولإظهار اتجاه حركة القارب ليلاً؛
مجداف ومغرفة لنزح المياه؛
ست سترات نجاة.
٦. كيف تعمل تقنية الأجنحة المائية؟
ترفع الأجنحة المائية هيكل القارب فوق سطح الماء وفق مبدأ يشبه عمل جناح الطائرة. ويؤدي ذلك إلى تقليل مقاومة الماء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والسرعة.
٧. كيف يتعامل القارب مع المياه الهائجة؟
يوفر نظام الأجنحة المائية ثباتاً جيداً وسهولة في التحكم عندما تكون حالة البحر هادئة نسبياً. ومع ازدياد ارتفاع الأمواج، ينبغي خفض ارتفاع طيران القارب لتجنب دخول الهواء حول الأجنحة وسقوط الهيكل مجدداً على سطح الماء.
٨. ما الحمولة القصوى للقارب؟
تبلغ الحمولة القصوى المعلنة نحو 500 كغ، مع سعة تصل إلى ستة أشخاص.


البناء والبيئة
٩. ما المواد المستخدمة في تصنيع القارب؟
صُنع القارب بالكامل من ألياف الكربون للجمع بين القوة وخفة الوزن والمتانة.
١٠. هل القارب صديق للبيئة؟
يعمل القارب بنظام دفع كهربائي بالكامل ولا ينتج أي انبعاثات مباشرة أثناء التشغيل.
١١. هل يمكن استخدامه في المياه المالحة والعذبة؟
نعم. صُمم القارب للاستخدام في المياه المالحة والعذبة. ومع ذلك، يُنصح بإخراجه من الماء بعد كل استخدام وشطفه بالمياه العذبة، خصوصاً للحد من مخاطر التآكل.
١٢. ما مدى متانة هيكل القارب؟
يوفر البناء الكامل من ألياف الكربون متانة عالية ومقاومة قوية للتآكل الناتج عن الاستخدام المنتظم.
١٣. ما مستوى ضوضاء نظام الدفع الكهربائي؟
يتميز نظام الدفع الكهربائي بهدوء شديد. ويأتي معظم الصوت من دوران المحرك ووحدة تخفيض السرعة السفلية، وكلاهما يقع تحت سطح الماء.
الصيانة والتخزين والتخصيص
١٤. ما أعمال الصيانة المطلوبة؟
تشبه أعمال الصيانة المطلوبة صيانة القوارب التقليدية. ويُنصح بإخراج القارب من الماء بين الاستخدامات، وشطفه بالمياه العذبة بعد كل رحلة في المياه المالحة، وفحص المقصورات الرئيسية والمكونات بانتظام.
١٥. هل توجد مساحات للتخزين؟
نعم. يمكن استخدام حجرة البطاريات الأمامية لحفظ الأغراض الشخصية الصغيرة. كما تتوفر مساحة تخزين إضافية في المؤخرة أسفل منصة السباحة. وينبغي تجنب وضع الأغراض الثقيلة لأنها قد تؤثر في توازن القارب وسلوكه أثناء التحليق.
١٦. هل تتوفر خيارات للتخصيص؟
نعم. تتوفر عدة خيارات لتخصيص اللون والتنجيد وبعض الملحقات.
١٧. هل يسهل نقل القارب؟
نعم. يسمح تصميمه بنقله على مقطورة أو وضعه على متن سفينة أكبر حجماً.
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