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قارب كهربائي فاخر مزوّد بأجنحة مائية  |  ورقة التطوير الفني
	من 27 إلى 30 عقدة
السرعة القصوى المستهدفة
	كهربائي 100٪
نظام الدفع
	30 قدماً / 9.14 م
الطول الإجمالي


قارب راناباوت كهربائي فاخر مزوّد بأجنحة مائية، طُوّر للجمع بين الأداء والهدوء والكفاءة الهيدروديناميكية وهوية علامة تجارية متميزة.
المواصفات الفنية
	
	من 50 إلى 80 كيلوواط
	قدرة المحرك المستهدفة

	من 70 إلى 85 كيلوواط ساعة
	سعة البطارية المستهدفة

	من 20 إلى 22 عقدة
	سرعة الإبحار على الأجنحة

	من 27 إلى 30 عقدة
	السرعة القصوى المستهدفة

	من 45 إلى 60 ميلاً بحرياً
	المدى المستهدف

	من 11 إلى 22 كيلوواط
	الشحن بالتيار المتردد

	يُحدد خلال مرحلة الهندسة النهائية
	الشحن السريع بالتيار المستمر

	صفر
	الانبعاثات المباشرة أثناء الإبحار



	
	قارب راناباوت كهربائي فاخر مزوّد بأجنحة مائية
	النوع

	30 قدماً / 9.14 م
	الطول الإجمالي

	من 2.4 إلى 2.5 م
	العرض المستهدف

	من 5 إلى 6 ركاب
	السعة المستهدفة

	من 1,700 إلى 2,000 كغ
	الإزاحة المستهدفة

	مواد مركبة من ألياف الكربون والألياف الزجاجية
	الهيكل

	مركّب كربوني – تصميم قابل للسحب مستهدف
	الأجنحة المائية

	كهربائي 100٪
	نظام الدفع





الهندسة وتجربة الإبحار
	فاخر
هندسة راناباوت رياضية، ومواد مركبة، وتموضع فاخر لأسواق دبي وموناكو وميامي وإيبيزا والريفييرا الفرنسية.
	كهربائي
نظام دفع هادئ، وعزم فوري، وانعدام الانبعاثات المباشرة أثناء الإبحار.
	الأجنحة المائية
تقليل المساحة الملامسة للماء ومقاومته عند سرعة الإبحار، بهدف خفض أثر الموج وتحسين الكفاءة.


LESSINGER MOTORBOATS  •  دبي
ملاحظة فنية — تُعد الأبعاد الثانوية والإزاحة وهندسة الأجنحة والقدرة وسعة البطاريات والسرعات والمدى وخصائص الشحن أهدافاً تطويرية. ويجب اعتمادها من خلال الهندسة البحرية والتحليلات الهيدروديناميكية والمحاكاة الحاسوبية CFD واختبارات النموذج الأولي والتكامل الكهربائي وإجراءات الاعتماد قبل تقديمها بوصفها بيانات أداء تعاقدية أو معتمدة.
 •  أساس المشروع: ملف LESSINGER Racing Foil / Motorboat
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